Winkelverschraubung 90° mit zylindrischem Innengewinde aus Messing

PWFM

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Zylindrisches Innengewinde aus PP

d20-d63

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen  
d R  
20 1/2"  
25 3/4"  
32 1"  
40 1 1/4"  
50 1 1/2"  
63 2"