Winkel 45°

PW45

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Überwurfmutter > d 63 aus PP

d32-d63

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen  
d  
32  
40  
50  
63